|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**Số: /TM-KSBT  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 12 năm 2023* |

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Phục vụ Mua sắm ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh**

 **trung tâm Kiểm soát bênh tật năm 2023**

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực máy chiếu,

Thiết bị âm thanh trong và ngoài tỉnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đang thực hiện xây dựng kế hoạch Mua sắm ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh trung tâm Kiểm soát bênh tật năm 2023. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm các thiết bị theo kế hoạch nêu trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh báo giá (*theo danh mục gửi kèm theo thư mời báo giá*).

1. Đề nghị Quý công ty cung cấp báo giá tới:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tại số 229 - Đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Với tiêu đề “Báo giá ti vi, máy chiếu, thiết bị âm thanh của Công ty…..”; File mềm (bản scan có dấu) xin vui lòng gửi về địa chỉ email: kehoachnghiepvu.cdc@gmail.com.

2. Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Bảng báo giá theo mẫu.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ ngày 11/12/2023 đến trước 10 giờ ngày 14/12/2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Tài liệu gửi kèm theo thư mời chào giá:

*+ Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá: Phụ lục 1*

*+ Mẫu báo giá: Phụ lục 2.*

Kính mời các Quý Công ty quan tâm tham gia báo giá, gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Xin trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như kính gửi;- Cổng thông tin điện tử CDC;- Giám đốc, các phó giám đốc;- Lưu: VT, KH-NV. | GIÁM ĐỐC **Nguyễn Chí Thanh** |

**Phụ lục 1**

**Bảng mô tả Danh mục yêu cầu báo giá**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 01 | tivi | Tivi 4K Sony 75" XR-75X90K VN3 - Loại TV: Google Tivi- Kích thước màn hình: 75 inch- Công nghệ hình ảnh: Bộ xử lý trí tuệ nhận thức XR Cognitive,chuyển động mượt Motionflow XR 800,hiệu chuẩn màu sắc Netflix Calibrated Mode,kiểm soát đèn nền Local Dimming,làm mượt chuyển động XR Motion Clarity- Độ phân giải: 4K (Ultra HD)- Tần số quét: 60 Hz- Góc nhìn: UHD- Công suất loa: 20W- Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound,Q-Symphony kết hợp loa tivi với loa thanh,âm thanh chuyển động theo h?nh ảnh OTS Lite.- Các kết nối: Wifi,Bluetooth(kết nối loa, thiết b? di động),2 cổng USB A,3 cổng HDMI có 1 HDMI eARC (ARC),1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC)- Kích thước sản phẩm: Ngang 167.5 cm - Cao 99.2 cm - - Dày 39.8 cm- Trọng lượng: 32 kg- Nguồn gốc: Việt Nam- Năm sản xuất: 2023 | cái | 02 |
| 02 | Máy chiếu | MÁY CHIẾU MAXELL MC-EX4051 - Công nghệ 3LCD 0.63”- Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens- Độ tương phản: 20.000 : 1- Độ phân giải thực: 1024 x 768 Pixels (XGA)- Độ phân giải nén: Full HD 1080p- Tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn: 4:3- Tuổi thọ bóng đèn: 12.500 giờ- Công suất bóng đèn: 230W- Zoom quang (bằng tay): 1.2x- Chỉnh vuông hình ảnh theo 3 cách: Tự động theo chiều dọc; Chỉnh tay chiều ngang và dọc +/- 30 độ; Căn chỉnh từng góc cạnh (04 góc và 04 cạnh);- Độ ồn: 29dB- Loa gắn trong: mono 16W- Cổng kết nối tín hiệu vào ra: HDMI (HDCP compliant) x 2; VGA in x 2; VGA out x 1 (chung với VGA in 2); RCA connector x 1; audio in x 3, audio out x 1; USB type A x 1; USB type B x 1, RJ45 x 1, RS232 x1- Xuất xứ: trung quốc- Bảo hành : 24 tháng cho thân máy , 12 tháng hoặc 1000hs cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trướcBộ thiết bị bao gồm máy chiếu, giá treo, cáp HDMI 20M | cái | 02 |
| 03 | Bàn xuân hòa | Bàn Xuân hòaChất liệu: Chân sắt sơn tĩnh điện mặt gỗ MelaminMàu sắc: H2102Kích thước: W1200xD600xH750 | 01 | cái |
| 04 | Màn chiếu | Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met)Hãng sản xuất DaliteModel P96ESTKiểu màn chiếu Điện (động cơ Tubular)Kích cỡ 136 InchKích thước 2,44 m x 2,44 mMô tả khác có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc;Kích thước vùng chiếu (inch): 96"x96" | 02 | cái |
| 05 | Máy Scan | Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 s4 (6FW07A)Khổ giấy A4/A5Tốc độ Tối đa 40 trang/phút hoặc 80 ảnh/phútScan hai mặt CóADF CóĐộ phân giải 600 dpiCổng giao tiếp USBTHÔNG TIN KHÁCMô tả khác Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit). Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10.Kích thước Kích thước (RỘNG X SÂU X CAO): 300 x 172 x 154 mmTrọng lượng 2,7 kgXuất xứ Chính hãngBảo hành: 12 tháng | cái | 01 |
| 06 | loa | Loa Full Karaoke FONY FH-12◆ Kiểu: Loa toàn dải 12 inch ◆ Thông số LF và HF: Ferrrite LF 1x12 "(∅75mm) HF 1x1.73 "(∅44mm) Ferrrite◆ Trở kháng: 8Ω◆ Công suất định mức (AES): 500W◆ Công suất đỉnh: 2000W◆ Đáp ứng tần số (-10dB): 50Hz-19kHz◆ Độ nhạy (1m / 1W): 99 dB◆ Mức áp suất âm thanh tối đa (1m / 1W):> 126 dB◆ Độ phủ (H x V): 90 ° x 60 °◆ Đầu nối đầu vào: 2xNeutrik Speakon NL4MP; 1 + 1-◆ Chất liệu gỗ: MDF 15mm◆ Vít treo: vít M8◆ Xử lý bề mặt: Sơn đốm đen◆ Kích thước (WxDxH): 360 × 380 × 595 mm◆ Trọng lượng: 22,5kg | cái | 02 |
| 07 | Cục đẩy công suất | Cục đẩy công suất FONY EP-1100◆ Thông số công suất: Ở chế độ 8Ω: 2x1100W Ở chế độ 4Ω: 2x1980W Ở chế độ 8Ω Bridige: 2734W◆ Đáp ứng tần số (+ 0dB, -0,1dB, 1W): 20Hz-20kHz◆ Tỷ lệ S / N: ≥ 105dB◆ Méo hài: ≤ 0,05%◆ Độ nhạy đầu vào: 0,775 / 1,0 / 1,44V◆ Trở kháng đầu vào (bal / unbal): 20K / 10K◆ Tăng điện áp (8Ω): 35dB◆ Mạch đầu ra: Class H◆ Làm mát: 2 quạt làm mát tốc độ có thể lựa chọn tự động◆ Đầu vào âm thanh: 2 x XLR◆ Ngõ ra âm thanh: 2xNeutrik Speakon NL4MP◆ Đầu vào AC: AC 220V ± 10%◆ Kích thước (WxDxH): 482 × 366 × 89 mm◆ Trọng lượng: 18,2kg | cái | 01 |
| 09 | Van số | Vang số FONY XT-8◆Thiết kế sang trọng, sử dụng linh kiện chip Bunbrow và AKG giải mã, chip xử lý ANALOG DEVICES 21489, hỗ trợ 32-40bit, ram 16bit, tụ ENLA lọc tín hiệu◆Effect riêng biệt 2 mode, hiệu ứng bay bổng◆Mic A-B riêng biệt gồm 20EQ◆Có 8 đường out◆Dải tần (±0.5dB): 20Hz-20kHz◆Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)◆SNR: > 80dB◆Đầu vào micrô: 10mV◆Nguồn cấp : 20v AC/50Hz◆Công suất tiêu thụ: 10VA◆Kích thước: 482x172x44,5mm◆Trọng lượng: 3.1kg | cái | 01 |
| 10 | Dây mạng | Dây mạng cat5e | m | 100 |

**Phụ lục 2:**

**Biểu mẫu Bảng báo giá**

*(Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh)*

**Thông tin của đơn vị báo giá:**

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế)

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi (*tên Công ty:……..*) có địa chỉ tại:……………………………..

Xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

1. Báo giá cho danh mục hàng hoá:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Chủng loại (model)** | **Thông số kỹ thuật** | **Quy cách** | **Hãng sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……. ngày kể từ ngày phát hành *(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày).*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 *……….., Ngày tháng năm 2023*

 **Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

 *(Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)*